SMTrash-can v2

[IMG_256](https://emojipedia.org/microsoft/windows-10/wastebasket/)

1. Deschidere servo
2. Verificare conexiune (esp8266)
3. Evidenta deschideri
4. Temperatura si umiditate

[IMG_256](https://emojipedia.org/microsoft/windows-11-november-2021-update/exclamation-mark/)

Daca DHT11 detecteaza mai mult de 60 de grade, alarma se va activa.

SSID: SMTrash-can v2

Password: olimpiada

IP:

Daca higrometrul detecteaza prezenta apei, alarma se va activa.



Sistem de notificare prin WhatsApp.